
山西省蒲剧艺术院
[bookmark: heading_0]餐厅防水工程项目费用明细表
1、 工程概况
[bookmark: _GoBack]本工程为院校餐厅屋面防水翻新、彩钢板更换及钢结构加固工程，施工面积378㎡，不含西边水泵房顶75㎡区域。工程涵盖屋面彩钢板铺设、钢结构框架搭建、排水水槽安装、配套辅料及全套人工施工，为本施工区域全包预算，无隐形费用。
[bookmark: heading_1]二、工程费用明细
	序号
	项目名称
	规格材质
	数量
	单价
	小计（元）

	1
	屋面彩钢板
	0.5mm厚镀锌防水彩钢板（冠州）
	378㎡
	
	

	2
	主承重方管
	热镀2.5mm 5×10cm方管
	38支
	
	

	3
	副龙骨方管
	热镀1.8mm 4×6cm方管
	90支
	
	

	4
	加固角铁
	3mm 5×5cm镀锌角铁
	15支
	
	

	5
	屋面排水水槽
	2.5mm厚热镀锌水槽
	60米
	
	

	6
	施工辅料
	密封胶、螺丝、垫片、防锈配件等
	1项
	
	

	7
	人工施工费
	含清理、安装、收口、保洁全工序
	378㎡
	
	

	工程总预算
	


总金额大写：
[bookmark: heading_2]三、核心备注说明
1、本预算为施工范围内全包价格，含主材、辅材、人工费用，无二次收费；所有材料为全新国标镀锌防锈材质，适配屋面户外长期使用。
2、施工包含基层清理、钢结构搭建、彩钢板铺设、排水安装、防水密封、现场清理全套工序。
3、不含西边水泵房75㎡区域、不含高空设备租赁费及税费，可按需增补核算。


